Оргстекло
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[bookmark: _GoBack]В зависимости от способа производства оргстекло подразделяется на два типа – блочное (по ГОСТ 17622-72) и экструзионное(литьевое) оргстекло. По своим физико-механическим свойствам блочное и экструзионное оргстекло практически не отличаются друг от друга .Оба типа стекла имеют достаточно высокие значения прочности при разрыве, ударостойкости, теплостойкости, влагостойкости. 
Температурный диапазон :t° от -30°С до +100°С.
В зависимости от марки акрилового стекла, могут поставляться размерами 1500х1700, 1000х1500, 2000х3000, 1000х2000мм и толщиной от 1мм.
Марки оргстекла наиболее востребованые: ТОСП, СО, PLEXIGLAS®.
Центр Промышленной комплектации имеет возможность также поставить трубы и стержни из орстекла, авиационное оргстекло марки СО.
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