**Хомуты -** применяются для крепления и герметизации соединения шлангов и гибких трубопроводов. Обеспечивают надёжную герметизацию соединения.

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.gazbyt.nn.ru/image.php?t=img&image=A00371.png | Хомуты червячные: изготовлены из высококачественной стали, что препятствует возникновению коррозии и увеличивает срок службы изделия. |
| http://kemp103.ru/i3/86/149126013-1-0-57b3ff0af038e41e4d3fbc089cca322e.jpg | Хомуты проволочные: предназначены для толстостенных шлангов и соединений, работающих в условиях высокой вибрации. |
| http://barabashovo.ua/cp/681/img/681_5929653798_1426441697.jpg | Хомуты силовые одноболтовые: ленты и замок сварены в единую конструкцию, что позволяет выдерживать значительные усилия. |
| http://img.opt-union.ru/alias/images/photocat/600x600/999936865.jpg | Хомуты силовые двухболтовые: применяются для армированных и толсто-стенных шлангов, гидропневмоприводов машин, дренажных насосов. |
| http://ferenc.ru/img/prods/38mini.jpg | Хомут ленточный металлический Служит для крепления различных конструкций к опорам, ремонта трубопроводов. Хомут может также использоваться для подвески различных инженерных коммуникаций, крепления патрубков и гибких воздуховодов |