**Ковры резиновые, автомобильные ТУ 38.005.272-76, ТУ 2500-376-00152106-94**



Ковры автомобильные представляют собой техническую пластину, изготовленную из резины с **рифленой** (глубина от 1 до 3 миллиметров) лицевой поверхностью и поверхностью **«пятачок».**

**Назначение:**

Используются для покрытия пола в пассажирском транспорте, на производствах, не связанных с агрессивными средами. Часто автомобильные дорожки применяют в общественном транспорте (автобусах или троллейбусах), а также в быту, например, в гараж, а [листовая рифленая резина](http://www.bartltd.ru/catalog/42/281/) идеально подходит для обивания порожков.

**Габариты:** рулон толщиной 4 мм, шириной от 900 до 1400 мм и длиной до 10 м.

Вес 1 кв.м. приблизительно **5 кг**, вес 1 пог.м. приблизительно **6 кг.**

Рабочий диапaзон температур**: от -45°С до +70°С**

**Также возможна поставка дорожек ПВХ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ И ТЕКСТИЛЬНЫЕ.**