**Изолента ПВХ ГОСТ 16214-86**



Имеет стандартный вид рулона ленты, шириной около **14-19 мм**. На одной из сторон нанесено липкое покрытие из акрилового или каучукового клея.

Работоспособна при **t° от -50°С до +70°С**.

**Изолента ПВХ имеет следующие цветовые исполнения:**
неокрашенная, белая, черная, серая, светло-синяя, голубая, фиолетовая, красная, розовая, оранжевая, коричневая, желтая, зеленая, синяя.

**Гарантийный срок хранения ленты - 10 лет со дня изготовления.**

**Изолента ХБ (хлопчатобумажная) ГОСТ 2162-97 (ранее ГОСТ 2162-78)**



**Изолента ХБ выпускается следующих марок:**
*для промышленного использования:*
**1 ПОЛ** – односторонняя обычной липкости;
**2 ПОЛ** – двусторонняя обычной липкости;
**2 ППЛ** – двусторонняя повышенной липкости;
*для широкого применения:*
**1 ШОЛ** - односторонняя обычной липкости;
**2 ШОЛ** - двусторонняя обычной липкости.

**Гарантийный срок хранения ленты - 12 месяцев со дня изготовления.**